Поштовани,

Да ли ћете прихватити понуду машине:

Радне масе 10.600 кг и максималне масе до 12.890 кг (која даје исте резултате сабијања у смислу капацитета у м3/х и дебљини сабијеног слоја као и машина масе од преко 11.500 кг)

Одговор:

На основу потребних перформанси машине одређени су минимално потребни технички услови, тако да остајемо при траженим захтевима

Са линеарним статичким оптерећењем од 26,6 кг/цм

Одговор:

На основу потребних перформанси машине одређени су минимално потребни технички услови, тако да остајемо при траженим захтевима

Врата која имају могућност отварања за мање од 180 степени, али и велики клизни прозор. (захтев у погледу врата кабине који је одређен конкурсном документацијом може да испуни само један произвођач ваљака при чему могућност блокирања врата у отвореном положају не може имати икакав позитиван утицај на перформансе машине)

Одговор:

Тачно је да овај услов не утиче на перформансе машине, али је веома важан за добар преглед у току рада, тако да остајемо при траженом захтеву

Резервоар за гориво 250 литара. (обзиром да машина коју бисмо могли да понудимо има значајно мању потрошњу горива од конкурентских, није неопходно да поседује резервоар веће запремине од 250 литара)

Одговор:

Имајући у виду услове у којима машине треба да раде, аутономија рада са пуним резервоаром горива је веома значајна, тако да остајемо при траженом захтеву

Чије осно растојање износи 2960 мм (обзиром на то да већина произвођача ваљака нуди осно растојање мање од 3.000 мм а само један произвођач може да понуди ваљак са осним растојањем већим од 3.000 мм)

Одговор:

Прихвата се овај захтев тако да услов износи : осно растојање минимално 2.900 мм