

Јавно Предузеће за газдовање шумама

**„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 502/2019-3

Датум: 29.11.2019.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку 502/2019

Предмет: **ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА**

**ВИТЛО ЗА ТРАКТОР**

**за Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“ за 2019. годину број 502/2019**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 5022019 – **Набавка витла за трактор за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“ за 2019. годину**, у складу са Законом о ревизији (Сл.Гл.РС 62/2013), члан 23.став 3. мења се део конкурсне документације, и то у делу:

**7. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис услуга**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке услуга, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке**

У прилогу је достављена измењена страница број 22 конкурсне документације за јавну набавку 502/2019 **Набавка витла за трактор за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Ниш“ за 2019. годину**

Страница 22. Конкурсне документације **7. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис услуга**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке услуга, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке**

**Је гласила :**

|  |
| --- |
| **7.** **Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке** |

Једнодобошно витло:

* Вучна сила до 65 КN
* Сила кочења до 85 KN
* Однос мењача 1: 10,80
* Брзина челичне сајле 0,50 – 0,99 м/с
* Сајле фи 12/118м
* Тежина маскимално 550 кг
* Са радијским даљинским навођењем
* са хидрауличном погонском котурачом

**Сада гласи:**

|  |
| --- |
| **7.** **Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке** |

Једнодобошно витло:

* Вучна сила до 65 КN
* Сила кочења до 85 KN
* Однос мењача 1: 10,80
* Брзина челичне сајле 0,50 – 0,99 м/с
* Сајле фи 12/118м
* Тежина маскимално 550 кг
* Са радијским даљинским навођењем
* са хидрауличном погонском котурачом
* Ширина заштитне даске макс 2.100 мм
* Дужина 650 – 680 мм
* Транспортна висина 1650 -1750 мм
* Висина са заштитном мрежом 2250 – 2350
* Петоламелни склоп вуче (квачило)
* Аутоматски „стоп“ сајле