

Јавно Предузеће за газдовање шумама

**„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 520/2019-6

Датум: 26.11.2019.године

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку 520/2019

Предмет: **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ- ГРЕЈДЕР ТИП 2 за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину број 520/2019**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 520/219 – **Грејдер ТИП 2 за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину број 520/2019**, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:

**8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА**, **РАДОВА ИЛИ УСЛУГА**, **НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**на страни 25**

**У наставку је измењена страна конкурсне документације:**

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

ГРЕЈДЕР 2 ком

1. **- Машина нова и некоришћена**
2. **-** Година производње минимум 2019.
3. - Оперативна тежина машине са стандардном опремом од 17.000 до 18.000 кг
4. - Мотор дизел са турбопуњачем максималне снаге од 160 kW до 170 kW
5. - Радна запремина мотора минимално 8000 цм3

- Хидродинмичка (power shift) трансмисија за тешке услове рада са минимално 6

брзина напред и 3 брзине назад

1. - Максимална радна брзина напред: минимално 38 км/ч
2. - Максимална радна брзина назад: минимално 25 км/ч
3. - Погон 6х6 (погон на свим точковима)
4. - Погон на предњој осовини преко хидро мотора
   * + - 1. - Осциловање осовина +/- 15 о
         2. - Управљање преко зглобне шасије +/- 25о  
             - Минимални полупречник окретања: максимално 8.200 мм
         3. - Максимална дубина сечења: минимално 500 мм
         4. - Максимално дизање изнад земље, минимално: 440 мм
5. - Машина треба да буде опремљена предњим дозером и рипером
6. **Захтевана опрема машине:**
7. - Клима уређај
8. - ROPS заштита кабине
9. - Пумпа за претакање горива

- Рок испоруке- максимално 120 дана од уговарања

1. - Гаранција: минимално 24 месеци или 2000 радних сати од испоруке
2. - Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном року и ван њега минимум 7 година од истека гарантног рока.
3. - Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова
4. - Пуштање у рад и обука руковаоца

- Доставити план одржавања у гарантном и вангарантном року са ценама материјала и услуга

1. **НАПОМЕНА:**

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији. Наручилац ђе уважити каталоге, односно делова каталога који се налазе на интернет страницама произвођача.

Напомена: у случају да каталог или техничка спецификација не садржи опис целокупних техничких карактеристика које је наручилац дефинисао конкурсном документацијом, понуђач може доказати да грејдери испуњавају наведене техничке карактеристике потврдом произвођача.

**ЈП“Србијашуме“**

**Комисија за јавну набавку**