

Јавно Предузеће за газдовање шумама

**„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

ШГ „Пирот“ Пирот

Српских владара бр.6, Пирот

Број: **530/2019-5**

Датум: 09.12.2019.година

**Свим понуђачима који су преузели**

**конкурсну документацију за јавну набавку број 530/2019**

**Предмет:** ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ БРОЈ 530/2019 - Набавка теренског возила квад – баги са опремом за потребе ЗП ПП „Стара планина“ за ШГ „Пирот“ Пирот за 2019. годину

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку бр.530/2019 - Набавка теренског возила квад – баги са опремом за потребе ЗП ПП „Стара планина“ за ШГ „Пирот“Пирот за 2019. годину да се мења део конкурсне документације, и то: Прилог 8.- Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке у делу захтева наручиоцау погледу тражених техничких карактеристика за теренско возило квад – баги.

**У прилогу је достављен измењени део из садржаја конкурсне документације за јавну набавку број 530/2019**.

Председник Комисије за јавну набавку,

Слађана Најдановић, дипл.ецц

|  |
| --- |
| **8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке** |

**Захтеви наручиоца у погледу техничких карактеристика су следећи:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц** | |
| **Н А З И В И О П И С** | **ТЕХНИЧКИ ОПИС** |
| **Возило**  **1 комад** | **Теренско возило квад- баги**  **СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРА**  **Тип мотора:** 4- тактни, 2 цилиндра (V тип)  **Радна запремина:** минимално 950 цм3  **Бензински/дизел:** Бензински  **Снага:** Минимално 60 Kw/ 81 Ks  **Хлађење:** водено хлађење  **ДИМЕНЗИЈЕ**  **Укупна дужина:** Од 285 цм до 295 цм  **Укупна ширина:** Од 160 цм до 165 цм  **Укупна висина са седиштима:** Минимум 185 цм  **Растојање од тла:** Минимално од подлоге 30 цм  **Маса празног возила:** Минимум 650 кг максимум 700 кг  **ПОГОН**  **Погонски систем:** 2/4 WD са блокадом предњег диференцијала  **Предње/задње кочнице:** Хидрауличне диск кочнице  **Пнеуматици и фелне:** минимум 27 х9-14“  **Вешање точкова:** Независно вешање, дупла А попречна размена  **ОДОБРЕЊЕ**  **Број седења:** Минимум 3  **НОСИВОСТ**  **Максимална носивост:** минимум 500 кг  **ДОДАТНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**  **Резервоар за гориво:** минимум 40 л  **Инструмент табла:** дигитална контролна табла  **ОПРЕМА**  Електично стартовање  Електронско убризгавање горива (EFI)  Кука за вучу  ЛЕД фарови  Ретровизори  Паркирна кочница  Електрична утичница 12 V  USB утичница  Седиште за возача и сувозача  Рукохват уа сувозача  Сигурносни појасеви на седиштима  Боја возила; сребрна  Са кровном конструкцијом  Са вратима/ полувратима  Серво (EPS)  Предње електрично витло  Могућност за монтажу демонтажу куке за приколицу на  предњем делу  Димензије товарног простора:  минимална дужина 129 цм  минимална ширина 85 цм  минимална висина 30 цм  **Место испоруке:** ШГ „Пирот“, ул. Српских владара бр.6, Пирот  **Гаранција:** минимум 2 године  **Рок испоруке:** не дужи од 15 дана од дана закључења уговора.  Обезбеђен сервис и резервни делови у Републици Србији;  Упутство за руковање и одржавање на српском језику;  Обављен технички преглед и достављање комплетне документације за прву регистрацију;  Испоруку возила врши продавац одговарајућим превозним средством;  Остали захтеви  Понуђач је у обавези да приложи следећа документа:  - Каталог произвођача, проспект или други документ којим се доказује усаглашеност понуђеног добра са техничким захтевима наручиоца;  - Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издата од стране произвођача или овлашћеног генералног заступника;  - Списак овлашћених сервиса са адресама и контакт телефонима. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц** | |
| **Н А З И В И О П И С** | **ТЕХНИЧКИ ОПИС** |
| **Опрема** | **Off road кацига – 5 ком**  Full Face  Визир  Вентилација у 3 зоне кациге  Величине: 2 х XL, 2 x XXL, 1 x L  Спреман за Pinlock Mak Vision  Наочаре за сунце  Вентилација у предњем делу  **Заштитно одело ( јакна + панталоне) – 5 ком**  Величине: 2 х XL, 2 x XXL, 1 x L  Три слоја постав  Јакна и панталоне да поседује протектује за заштиту који се ваде  Јакна да поседују на предњој страни на рукавима и грудима отворе који се могу по потреби отворити да служе као систем за циркулацију ваздуха  Флуоресцентне траке на јакни и панталонама  Отворе који се могу по потреби отворити, као систем за циркулацију ваздуха  **Рукавице- 6 комада**  Материјал- тканина  Заштита за зглобове на прстима  Величине: 2 x XL, 2 x XXL, 1 x L  **Раоник за снег- 1 комад**  Мин. Ширина: 1500 цм  Гумена заштита против гребања подлоге за чишћење  Материјал: метал  5 позиција за окретање раоника  **Носач за пушку- 1 комад**  Материјал: тврда пластика  Брава за закључавање  Текстилна футрола за пажљиво складиштење пушке  Мин. дужина футрола: 1350 цм  Сет за крпљење гуме- 2 ком  Један сет садржи:  Шило, Лепак, Парче гуме  **Место испоруке:** ШГ „Пирот“, ул. Српских владара бр.6, Пирот  **Рок испоруке:** не дужи од 15 дана од дана закључења уговора. |