Јавно Предузеће за газдовање шумама

 **„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 235/2020-9

Датум: 12.08.2020.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку 235/2020

Предмет: **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ- Вибрациони ваљак за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ ЗА 2020. ГOДИНУ**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 235/2020 – **Вибрациони ваљак за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ ЗА 2020. ГOДИНУ**, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:

**8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;**

У прилогу су достављене измењене стране 26 и 27 конкурсне документације за јавну набавку 235/2020 :

**8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА**, **РАДОВА ИЛИ УСЛУГА**, **НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;**

Техничка спецификација:

**ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК** ком 1

Година производње минимум 2019. (нова некоришћена машина)

Радна маса са кабином: од 10.500 до 12.000 кг

Снага мотора: од 95 до 105 KW

Мотор турбо дизел, водом хлађен

Трансмисија: хидростатичка

Осовина-погоска задња: Механичка са блокадом диференцијала

Радна ширина (ширина пегле): максимум 2150 мм

Пречник пегле: максимум 1500 мм

Дебљина плашта бубња: минимум 25 мм

Максимална брзина кретања: минимум 10 км/h

Број погонских точкова: 2

Гуме 23,1x26“ намањене за тешке услове рада

Центрифугална сила: минимум 210 KN

Оптерећење предње осовине: максимум 6600 кг

Линеарно статичко оптерећење-пегла: минимум 28 кг/цм

Могућност савлађивања успона са укљученом вибрацијом: минимум 42%

Управљање преко зглобне шасије: минимум +/- 28о

Кабина са РОПС заштитом

Врата кабине-лева: могућност потпуног отварања за 180 степени и блокирања у отвореном положају

Две фреквенције рада

Две радне амплитуде

Резервоар за гориво минимум 280 литара

Радијус окретања-унутрашњи: максимално 5000 мм

Дужина машине: максимално 6000 мм

Ширина машине: максимално 2.300 мм

Висина машине: максимално 3.000 мм

Осно растојање: минимум 2900 мм

Машина мора бити без потребе за подмазивањем (трајно подмазани зглобови )

**Додатна опрема: монтажно-демонтажни јеж сегменти**

• Гарантни рок: минимално 24 месецa или 2000 радних сати, шта пре наступи

• Рок испоруке: максимално 120 дана од дана потписивања уговора

• Обезбеђен сервис и резервни делови у гарантном року и ван њега минимум седам година ван гарантног рока

• Упутство за руковање и одржавање и каталог резервних делова на српском језику

• Пуштање у рад и обука руковаоца

• Доставити план одржавања у гарантном и вангарантном року са ценама материјала и услуга

**НАПОМЕНА:**

Понуђач је обавези да достави каталог или техничку спецификацију којим се доказује оригиналност производа (Наручилац ће уважити каталоге произвођача и на страном језику) којим се доказује оригиналност производа са одговарајућим техничким карактеристикама које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији. Наручилац ће уважити каталоге, односно делова каталога који се налазе на интернет страницама произвођача.

Напомена: у случају да каталог или техничка спецификација не садржи опис целокупних техничких карактеристика које је наручилац дефинисао конкурсном документацијом, понуђач може доказати да ваљак испуњава наведене техничке карактеристике потврдом произвођача.