

Јавно Предузеће за газдовање шумама

 **„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

ШГ „Пирот“ Пирот

Српских владара бр.6, Пирот

Број: **530/2019-5**

Датум: 09.12.2019.година

 **Свим понуђачима који су преузели**

 **конкурсну документацију за јавну набавку број 530/2019**

**Предмет:** ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ БРОЈ 530/2019 - Набавка теренског возила квад – баги са опремом за потребе ЗП ПП „Стара планина“ за ШГ „Пирот“ Пирот за 2019. годину

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку бр.530/2019 - Набавка теренског возила квад – баги са опремом за потребе ЗП ПП „Стара планина“ за ШГ „Пирот“Пирот за 2019. годину да се мења део конкурсне документације, и то: Прилог 8.- Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке у делу захтева наручиоцау погледу тражених техничких карактеристика за теренско возило квад – баги.

**У прилогу је достављен измењени део из садржаја конкурсне документације за јавну набавку број 530/2019**.

 Председник Комисије за јавну набавку,

 Слађана Најдановић, дипл.ецц

|  |
| --- |
| **8. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара**, **радова или услуга**, **начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. предмета јавне набавке** |

**Захтеви наручиоца у погледу техничких карактеристика су следећи:**

|  |
| --- |
| **Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц** |
| **Н А З И В И О П И С** | **ТЕХНИЧКИ ОПИС** |
| **Возило** **1 комад** | **Теренско возило квад- баги** **СПЕЦИФИКАЦИЈА МОТОРА****Тип мотора:** 4- тактни, 2 цилиндра (V тип)**Радна запремина:** минимално 950 цм3**Бензински/дизел:** Бензински**Снага:** Минимално 60 Kw/ 81 Ks**Хлађење:** водено хлађење**ДИМЕНЗИЈЕ****Укупна дужина:** Од 285 цм до 295 цм**Укупна ширина:** Од 160 цм до 165 цм**Укупна висина са седиштима:** Минимум 185 цм**Растојање од тла:** Минимално од подлоге 30 цм**Маса празног возила:** Минимум 650 кг максимум 700 кг**ПОГОН****Погонски систем:** 2/4 WD са блокадом предњег диференцијала**Предње/задње кочнице:** Хидрауличне диск кочнице**Пнеуматици и фелне:** минимум 27 х9-14“**Вешање точкова:** Независно вешање, дупла А попречна размена**ОДОБРЕЊЕ****Број седења:** Минимум 3**НОСИВОСТ****Максимална носивост:** минимум 500 кг**ДОДАТНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ****Резервоар за гориво:** минимум 40 л**Инструмент табла:** дигитална контролна табла**ОПРЕМА**Електично стартовањеЕлектронско убризгавање горива (EFI)Кука за вучуЛЕД фаровиРетровизориПаркирна кочницаЕлектрична утичница 12 VUSB утичницаСедиште за возача и сувозачаРукохват уа сувозачаСигурносни појасеви на седиштимаБоја возила; сребрнаСа кровном конструкцијомСа вратима/ полувратимаСерво (EPS)Предње електрично витлоМогућност за монтажу демонтажу куке за приколицу напредњем делуДимензије товарног простора:минимална дужина 129 цмминимална ширина 85 цмминимална висина 30 цм**Место испоруке:** ШГ „Пирот“, ул. Српских владара бр.6, Пирот**Гаранција:** минимум 2 године**Рок испоруке:** не дужи од 15 дана од дана закључења уговора.Обезбеђен сервис и резервни делови у Републици Србији;Упутство за руковање и одржавање на српском језику;Обављен технички преглед и достављање комплетне документације за прву регистрацију;Испоруку возила врши продавац одговарајућим превозним средством;Остали захтевиПонуђач је у обавези да приложи следећа документа:- Каталог произвођача, проспект или други документ којим се доказује усаглашеност понуђеног добра са техничким захтевима наручиоца;- Потврда да је понуђач овлашћен за продају понуђеног типа возила издата од стране произвођача или овлашћеног генералног заступника;- Списак овлашћених сервиса са адресама и контакт телефонима. |

|  |
| --- |
| **Д Е Ф И Н И С А О Н А Р У Ч И Л А Ц** |
| **Н А З И В И О П И С** | **ТЕХНИЧКИ ОПИС** |
| **Опрема** | **Off road кацига – 5 ком**Full FaceВизирВентилација у 3 зоне кацигеВеличине: 2 х XL, 2 x XXL, 1 x LСпреман за Pinlock Mak VisionНаочаре за сунцеВентилација у предњем делу**Заштитно одело ( јакна + панталоне) – 5 ком**Величине: 2 х XL, 2 x XXL, 1 x LТри слоја поставЈакна и панталоне да поседује протектује за заштиту који се вадеЈакна да поседују на предњој страни на рукавима и грудима отворе који се могу по потреби отворити да служе као систем за циркулацију ваздухаФлуоресцентне траке на јакни и панталонамаОтворе који се могу по потреби отворити, као систем за циркулацију ваздуха**Рукавице- 6 комада**Материјал- тканинаЗаштита за зглобове на прстимаВеличине: 2 x XL, 2 x XXL, 1 x L**Раоник за снег- 1 комад**Мин. Ширина: 1500 цмГумена заштита против гребања подлоге за чишћењеМатеријал: метал5 позиција за окретање раоника**Носач за пушку- 1 комад**Материјал: тврда пластикаБрава за закључавањеТекстилна футрола за пажљиво складиштење пушкеМин. дужина футрола: 1350 цмСет за крпљење гуме- 2 комЈедан сет садржи:Шило, Лепак, Парче гуме**Место испоруке:** ШГ „Пирот“, ул. Српских владара бр.6, Пирот**Рок испоруке:** не дужи од 15 дана од дана закључења уговора. |