Јавно Предузеће за газдовање шумама

**„СРБИЈАШУМЕ“,** Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 113

Број: 221/2020-11

Датум: 06.08.2020.

Свим понуђачима који су преузели

конкурсну документацију за

јавну набавку 221/2020

Предмет: **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ- Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину**

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 221/2020 – **Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину**, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:

* **10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

У прилогу су достављене измењене стране 163, 224, 232 конкурсне документације за јавну набавку 221/2020.

**СТРАНА 163**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Јединична цена** обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  **Количина** је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. |  |  |
|  | са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m | m3 |  |
|  | са гурањем дозером од 20 m до 40 m | m3 | 3.240,00 |
|  | **Широки откоп стене VI категорије** | m3 |  |
|  | **Јединична цена** обухвата трошкове oткопа стене VI категорије минирањем, oбрачуната у РСД/m³стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трaсе пута. **Количина** је укупна запремина oткопане стене VI категорије минирањем за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута у самониклом стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. |  |  |
|  | **ИЗРАДА НАСИПА** | | |
|  | **Израда насипа од материјала III и IV категорије** | m3 |  |
|  | **Јединична цена** обухвата трошкове рада машина на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то: насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³ уграђеног материјала у збијеном стању. **Количина** је укупна запремина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се ради насип, а запремина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. |  |  |
|  |  | | |
|  | **Набавка цевастих пропуста** |  |  |
|  | Ø 400 mm PP \_\_\_\_ kom | m |  |
|  | Ø 600 mm AB \_85\_\_ kom | m | 85 |
|  | Ø 800 mm AB kom | m |  |
|  | Ø 1000 mm AB \_\_\_\_ kom | m |  |
|  | Ø 1600 mm AB \_\_ kom | m |  |
|  | **Јединична цена** обухвата трошкове набавке и испоруке АБ или ПП цевастих пропуста обрачуната у РСД/mнабављеног и испорученог АБ или ПП цевастог пропуста. **Количина** је дужина цевастих пропуста изражена у m. |  |  |
|  | **Превоз и уградња цевастих пропуста** |  |  |
|  | Ø 400 mm \_\_\_\_ kom | m |  |
|  | Ø 600 mm \_85\_\_\_ kom | m | 85 |
|  | Ø 800 mm \_\_\_\_ kom | m |  |
|  | Ø 1000 mm \_\_\_\_ kom | m |  |
|  | Ø 1600 mm \_\_\_ kom | m |  |
|  | **Јединична цена** обухвата трошкове превоза до места уградње, уградњу АБ или ПП цевастих пропуста са израдом подлоге испод цеви и израду од бетона уливно-изливних глава цеви са озидом од min 4 m² по уливвно-изливној глави обрачуната у РСД/mуграђеног АБ цевастог пропуста. **Количина** је дужина цевастих пропуста изражена у m. |  |  |
|  | **Припрема бетонa за израду вештачких објеката** | m3 |  |

**Страна 224**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | траси пута израђена у m3 | m3 | 4 |  |  |  |
|  | **Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста**  **Јединична цена** обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге испод цеви и израда од бетона уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по улазно-излазној глави, обрачуната у РСД/m уграђеногАБ цевастог пропуста.  Ø 600 mm  Ø 1000 mm | м | 14 |  |  |  |
|  | **Планирање косина усека**  **Јединична цена** обухвата трошкове формирање шкарпи усека багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека. | m2 | 968 |  |  |  |
|  | **Израда одводних канала**  **Јединична цена** обухвата трошкове рада на машинском ископу одводних канала багером или комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³ ископаног земљишног материјала. | m3 | 170 |  |  |  |
|  | **Израда ригола**  **Јединична цена** обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола багером или комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе. | m | 300 |  |  |  |
|  | **Израда банкина**  **Јединична цена** обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине. | m³ | 212 |  |  |  |
|  | **Уређење постељице коловоза**  **Јединична цена** обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута. | m2 | 2.750 |  |  |  |
|  | **Припрема материјала за коловоз у позајмишту V** | m³ | 170 |  |  |  |

**Страна 232**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС РАДОВА** | **Јед. мере** | **Количина** | **Цена** | **УКУПНО** | **Тип и број машина** |
| **ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА ПРЕДРАЧУНОМ ТРОШКОВА**  МОСТ (распон 5,0 м; Велика река - Равни део; стационажа 0+100 - 0+105) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |
|  |
| m³ | 2,30 |  |  |  |

**Комисија за ЈН 221/2020**